RME  Intelligent Audio Solutions

HDSPe MADI FX

Treiber für Windows XP/Vista/7/8, 32 und 64 Bit

Wichtige Informationen: Treiber Version 1.09

Dies ist der Treiber der HDSPe MADI FX. Er unterstützt kein anderes RME Audiointerface.


Hinweise zum Treiber
-----------------

- Die HDSPe MADI FX erfordert eine aktuelle Version von DIGICheck.


Installation
-------------

Neuester Treiber:
http://www.rme-audio.de/download/hdspe_fx_win_xxx.zip


Neueste Firmware:
http://www.rme-audio.de/download/fut_hdspe_fx_win.zip

Die Firmware kann nur aktualisiert werden wenn der Treiber bereits installiert ist.


Sowohl Treiberinstallation als auch Firmware-Update sind im Handbuch detailliert beschrieben!


*** Erstmalige Installation von RME Audio Interfaces unter Windows 7 ***

Die im Handbuch beschriebene Vorgehensweise ist korrekt und bleibt weiter gültig, bis auf den Start der Treiberinstallation. In Windows 7 hat Microsoft den automatischen Start des Treibersoftware-Aktualisieren-Dialogs entfernt. Daher muss nach der fehlgeschlagenen Installation der Dialog manuell gestartet werden.

- Taste Win, Geräte-Manager eingeben, und diesen per Enter aus der Liste starten.

- Das Gerät erscheint mit einem gelben Warndreieck. Normalerweise schon korrekt in der Rubrik Audio-, Video- und Gamecontroller (Plug & Play erkennt ein Multimedia-Gerät).

- Mit rechter Maustaste auf das Gerät klicken, im Kontextmenü 'Treibersoftware aktualisieren' auswählen.

- Es erscheint der Dialog 'Treibersoftware aktualisieren'. Die restliche Vorgehensweise entspricht der im Handbuch beschriebenen.


----------------------

1.09, 18.03.2013

- TotalMix FX 0.989

- WDM Full Duplex: Störgeräusch bei Aufnahmestart in laufender Wiedergabe beseitigt.

- Settingsdialog: Speicherung der Settings funktioniert nun immer auch unter Windows 8

----------------------

1.07, 29.11.2012

- TotalMix FX 0.988

- Der Start einer Audioaufnahme führt nicht mehr zum Stop einer bereits laufenden MIDI-Aufnahme

- AC-3 Playback steuert das Non Audio Bit am AES-Ausgang

- Kanäle unter ASIO umsortiert, AES und Phones ganz hinten.

- Hinweis: Die Option 'Optimize for multi-client mixing' arbeitet nicht bei einer Buffer Size von 4096


----------------------

1.06, 09.11.2012

- TotalMix FX 0.986

- Unterstützt internen Sync (erfordert Firmware 84-16 oder höher)

----------------------

1.05, 10.09.2012

- ASIO Direct Monitoring war deaktiviert

----------------------

1.04, 05.09.2012

- TotalMix FX 0.984

----------------------

1.03, 05.07.2012

- TotalMix FX 0.983

- Some smaller changes

----------------------



Copyright RME 03/2013
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/Vista/7/8 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.

