RME Intelligent Audio Solutions

MADIface XT / XT II / USB / Pro, Fireface UFX+ / UFX II / UFX III, OctaMic XTC, ADI-2 Pro/AE/FS/DAC, ADI-2/4 Pro, Digiface USB / AVB / AES / Dante / Ravenna, USB.IO

Treiber für Windows 10 / 11, Intel x64 und Arm

Hinweise zur Treiberversion 1.0.14


Installation
-------------

Neueste Firmware:
https://www.rme-audio.de/downloads/fut_madiface_win.zip

Die Firmware kann nur aktualisiert werden wenn der Treiber bereits installiert ist.

Folgen Sie den Anweisungen des RME Driver Wizard. Der Treiberinstallationsassistent installiert/aktualisiert die Treiber. Ein Neustart ist in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich, falls doch weist der Installer darauf hin.


-------------------------------

Neuigkeiten, Änderungen und Fixes

Achtung:

- Dieser Treiber erfordert Windows 10 (1709) oder höher

- Dieser Treiber unterstützt keine 32 Bit Windows-Betriebssysteme mehr (32 Bit Apps können weiterhin mit einem x64-System verwendet werden)

- Dieser Treiber unterstützt auch Windows 11 Arm Systeme. Sowohl WDM als auch ASIO sind verfügbar. ASIO ist in 32 Bit und 64 Bit, Arm64EC als auch als Arm native enthalten.

- Der Installer wurde komplett überarbeitet und kopiert die aktuellen Dateien nach C:\Programme\RME\MADIface.

- Der Wechsel zwischen dem alten und dem neuen Treiber auf Intel-Systemen sollte einfach und ohne Probleme möglich sein

- Einige Audioanwendungen erfordern auf Arm möglicherweise nicht den Energiemodus Beste Leistung, sondern Beste Energieeffizienz, um Latenzen unter 1024 Samples nutzen zu können. Dies könnte allerdings nur für Anwendungen mit geringer CPU-Leistung zutreffen, und muss weiter untersucht werden. In jedem Fall hat der Treiber aber keinen Einfluss darauf. Beispielsweise benötigen Reaper und Cubase auf aktuellen Rechnern etwa 256 Samples für einen klickfreien Betrieb.

- Sowohl nach Erstinstallation als auch Update ist in vielen Fällen kein Neustart mehr erforderlich. TotalMix FX und der Settingsdialog sind sofort in der Notification Area verfügbar, und auch auf aktualisiertem Stand.

- Zur kompletten Deinstallation rmeinstaller.exe aufrufen und Uninstall wählen. Hinweis: Das Deinstallieren über Windows Apps (Programme Hinzufügen und Entfernen) wird nicht mehr unterstützt.


-------------------------------

V 1.0.14 (16.01.2026)

- Ermöglicht dem aktuellen Windows FUT das Flashen des Digiface USB und des MADIface USB wenn diese im CC-Modus sind.

-------------------------------

V 1.08 (05.11.2025)

- ASIO Multiclient erweitert von 8 auf 64 Instanzen

-------------------------------

V 1.05 (08.09.2025)

- WDM Fix Settingsdialog MADIface XT / XT II: AES Input wurde nur aktiv wenn Phones ausgewählt wurde.

-------------------------------

V 1.02 (05.06.2025)

Treiber unverändert.

- Installer gibt die neu gestarteten Programme direkt frei

-------------------------------

V 1.02 (05.05.2025)

- Installer enthält nun die erforderlichen VS Runtimes

- MIDI I/O für USB.IO hinzugefügt (erfordert neue USB.IO Firmware)


Neu in TotalMix FX 1.99:

- Talkback-Routing inkorrekt wenn Trim deaktiviert wurde

- Fix Crash wenn Talkback Source zurück auf None gestellt wurde

- Unterstützung der Aux-Devices der HDSPe AoX hinzugefügt (nicht relevant für den USB-Treiber)


-------------------------------

V 1.0 (13.01.2025)

- Fix im Installationsprogramm: TotalMix FX Hilfe fehlte

- Erweiterung im Installationsprogramm: Neue Option zur Installation des Treibers ohne TotalMix FX. Dies entspricht dem bisherigen Treiber, der kein TotalMix startete wenn nur (!) Geräte der ADI-2 Serie auf dem Computer installiert und benutzt werden.

-------------------------------

V 1.0 (08.01.2025)

- Fix im Installationsprogramm: Settingsdialog kann wieder von einer ASIO DAW aus aufgerufen werden

- Fix im Installationsprogramm: Treiberinstallation funktioniert nun auch für einen User-Account


Neu in TotalMix FX 1.98 x64:

- Beseitigt Crash beim Klick auf den Playback-Button zur Kanalauswahl (DURec)

- Kanalzustand Schmal im CRM bleibt erhalten auch wenn der CRM minimiert war (CRM Optionen nicht sichtbar)

- HDSP9632 und HDSPe AIO: Haken im Routingdialog erscheinen nun auf allen aktiven Kanälen

- HDSP9632 und HDSPe AIO: Das Abschalten der Phones im CRM (None) entfernte diese nicht aus dem CRM


-------------------------------

V 0.9849 (15.11.2024)

- 64 Bit Treiber, kompiliert mit den neuesten Microsoft-Tools, und unter Verwendung der neuesten Microsoft Richtlinien 

- Überarbeitetes Installationsprogramm, das nun die Installation und Deinstallation vollständig übernimmt

- unterstützt Intel x64 und Arm (ASIO nativ und Arm64EC)

- enthält TotalMix 1.97 (2)


-------------------------------


Copyright RME 01/2026
Alle Rechte vorbehalten. Windows 10/11 ist ein Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.  Arm ist ein Warenzeichen der Arm Limited.

