RME  Intelligent Audio Solutions

HDSP Serie (AES-32, MADI, 9652, 9632, Multiface, Digiface, RPM)

HDSPe Serie (PCI, MADI, MADIface, ExpressCard, RayDAT, AES, AIO, AIO Pro)

Treiber für Windows 10 / 11, Intel x64 und Arm

Wichtige Informationen: Treiber Version 4.63


Installation
-------------

Neueste Firmware:
https://www.rme-audio.de/downloads/fut_wdm_dspe.zip

Die Firmware kann nur aktualisiert werden wenn der Treiber bereits installiert ist.

Folgen Sie den Anweisungen des RME Driver Wizard. Der Treiberinstallationsassistent installiert/aktualisiert die Treiber. Ein Neustart ist in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich, falls doch weist der Installer darauf hin.


-------------------------------

Neuigkeiten, Änderungen und Fixes

Achtung:

- Dieser Treiber erfordert Windows 10 (1709) oder höher

- Dieser Treiber unterstützt keine 32 Bit Windows-Betriebssysteme mehr (32 Bit Apps können weiterhin mit einem x64-System verwendet werden)

- Dieser Treiber unterstützt auch Windows 11 Arm Systeme. Sowohl WDM als auch ASIO sind verfügbar. ASIO ist in 32 Bit und 64 Bit, Arm64EC als auch als Arm native enthalten.

- Der Installer wurde komplett überarbeitet und kopiert die aktuellen Dateien nach C:\Programme\RME\HDSP.

- Der Wechsel zwischen dem alten und dem neuen Treiber auf Intel-Systemen sollte einfach und ohne Probleme möglich sein

- Sowohl nach Erstinstallation als auch Update ist in vielen Fällen kein Neustart mehr erforderlich. TotalMix FX und der Settingsdialog sind sofort in der Notification Area verfügbar, und auch auf aktualisiertem Stand.

- Zur kompletten Deinstallation rmeinstaller.exe aufrufen und Uninstall wählen. Hinweis: Das Deinstallieren über Windows Apps (Programme Hinzufügen und Entfernen) wird nicht mehr unterstützt.


-----------------------

Update 4.63, 06/17/2026

- HDSPe AES AutoSync: Karte folgt der Eingangssamplefrequenz über SS/DS/QS. Double/Quadwire Mode wird für AES In nicht mehr unterstützt.


-----------------------

Update 4.62 (2), 19.05.2026

- Installer enthält nun die erforderlichen VC Runtimes

- TotalMix FX auf v 1.991 aktualisiert

- Versionsnummer/Datum siehe Settingsdialog - About


Neu in TotalMix FX 1.991:

- Preferences, Snapshots and Workspaces: Optionen Load Room EQs with Snapshot, Load Groups with Snapshot, Load Record/Play with Snapshot hinzugefügt

  --- 'Load Groups with Snapshot', aka Fader, Mute and Solo groups. Diese Option ermöglicht eine flexiblere Nutzung, da die Gruppen nicht mehr ausschließlich an Workspaces gebunden sind.

  --- 'Load Record/Play with Snapshot' ermöglicht eine flexiblere Nutzung, da Record/Play Einstellungen nicht mehr ausschließlich an Workspaces gebunden sind.


- Preferences, Device Handling: neue Option Reduce volume Peaks on Snapshot load

  ---- 'Reduce volume peaks on Snapshot load' verbessert den Umgang mit extremen Gain-/Lautstärkeänderungen zwischen Snapshots und verhindert kurze, laute Störgeräusche.


- Die Tastenkombination R setzt die Spitzenanzeigen aller Level Meter zurück

- Die Option Load Room EQs with Snapshot lädt nun auch Volume Calibration und Delay

- Der Name des zuletzt geladenen Room EQ Presets wird nun im Room EQ Fenster angezeigt (funktioniert nur für gespeicherte Presets, Recall-Liste 1 bis 16). Der Name blinkt sobald sich ein Parameter ändert.

- Ctrl-Z für Undo und Ctrl-Y für Redo hinzugefügt

- Open/Close Zustand des Recorder Panels wird gespeichert

- Split-Position im 2 Row Mode wird wiederhergestellt

- Optionen Ctrl-X und Ctrl-M zum Functions Menü hinzugefügt (die Funktionen selbst sind nicht neu).

- Room EQ Fenster Position und Größe werden zwischengespeichert

- Fenstergößen werden korrekt eingestellt wenn zwischen Monitoren mit verschiedenen DPI-Auflösungen gewechselt wird

- Fast alle Dialoge werden nun in der Mitte oder oberhalb bzw. unterhalb des jeweiligen Elements geöffnet, wodurch die Mausbewegungen reduziert werden

- Bei Verlust der Kommunikation mit der Grafikkarte (Dialogfehler 207) speichert TM FX nun automatisch den aktuellen Zustand und startet neu

- Unterstützung für das USB.MADI-SFP-Modul von DirectOut hinzugefügt


Fixes

- Option „Alle Benutzer“: Beim Speichern wurden Dateien erstellt, die für andere Benutzer zwar lesbar, aber nicht bearbeitbar waren

- DAW-Modus: Anzeige in der Matrix für Lautsprecher B, falsche Routings beim Wechsel von DAW zu Vollbild

- Die Befehle „Vorheriges/Nächstes“ von ARC USB DURec Play waren vertauscht.

- Verschiedene Probleme in der Matrix-Ansicht behoben

- REQ-Fenster waren in verschiedenen Situationen falsch positioniert

- Beim Minimieren der App wurden die REQ-Fenster nicht gleichzeitig minimiert – behoben sowohl für die Taskleiste als auch für das Taskleistensymbol

- Mehrere Schreibvorgänge beim Herunterfahren entfernt, die nicht mehr benötigt wurden

- Layout, Option „Nur Submix“: Anzeige der richtigen Kanäle bei Änderung des Routings, z. B. durch Laden eines Snapshots

- Kompatibilitätskorrektur für ARC USB und andere (BCF2000...) für Windows 11 MIDI 2.0

- Workaround für verzögerten Zugriff nach dem Einstecken der ARC USB hinzugefügt

- Remote: Das auschließliche empfangen von SysEx Daten (kein Senden) konnte zum Crash des MIDI Ports führen


-----------------------

Update 4.62, 27.01.2026

- Fix: Neuer Pfad zum Settingsdialog fehlte - daher kein Aufruf aus anderen Apps heraus möglich

- Fix: Mehr als eine ältere Karte (HDSP, PCI Serie) wurden nicht unterschieden, waren daher nicht korrekt nutzbar 


-----------------------

Update 4.61, 14.11.2025

Erste Version mit neuem Installer und ARM Support

Neu in TotalMix FX 1.99 x64:

- Talkback-Routing inkorrekt wenn Trim deaktiviert wurde

- Fix Crash wenn Talkback Source zurück auf None gestellt wurde

- Unterstützung der Aux-Devices der HDSPe AoX hinzugefügt (nicht relevant für diesen Treiber)


----------------------

Copyright RME 06/2026
Alle Rechte vorbehalten. Windows 7/8/10/11 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO ist ein Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.
